Аналіз стану сфери інженерного захисту територій за 2024 рік

Станом на 01.01.2025 року (Інформація по Луганській області відсутня, по Донецькій, Запорізькій, Харківській та Херсонській областях надана по територіях, підконтрольних Україні.) в Україні підтоплено 1190 тис. населених пунктів, що становить 4,7 % від їх загальної кількості. Загальна площа підтоплюваних територій населених пунктів становить понад 150 тис. га (0,4% від загальної площі), з яких площа потенційно підтоплюваних ділянок складає понад 87 тис. га (0,3 % від загальної площі), а площа підтоплених територій – 52,3 тис. га (0,2 % від загальної площі). При цьому 24,9 тис. га (0,1 % від загальної площі) підтоплених ділянок потребують термінового захисту. Найбільша частка підтоплених населених пунктів, Чернівецькій (25,2 %), Чернігівській (8,4 %), Львівська (7,6%) областях.
В комунальній власності налічується 1766 спостережних свердловин, понад 25 тис. км систем поверхневого водовідведення, на яких встановлено 375 очисні споруди, понад 20,1 тис. км горизонтальних дренажів, з яких понад 15,1 тис. км – закритих; 8,5 тис. км - комбінованих дренажних систем, 2408 вертикальних дренажних систем, 13 променеві дренажні системи, 70 кільцевих дренажних систем та 127 насосних станцій.
В межах населених пунктів України спостерігається 1240 зсувні ділянки площею понад 40,8 тис. га, 406 зсувонебезпечних ділянок площею понад 23 тис. га, 176 ділянок з проявами карсту, 211 ділянок з проявами просідання ґрунтів, 51 ділянки з проявами обвалів.
З метою забезпечення протизсувних заходів влаштовано 131 затримуючих протизсувних споруд, понад 83,3 тис. км підтримуючих протизсувних споруд (підпірних стінок), 133 затримуючих протиобвальних споруд загальною довжиною 9,697 км, 9 уловлюючих протиобвальних споруд і пристроїв та 11 протиселевих споруд.
Понад 181,6 км узбережжя морів зазнає абразивних процесів, більше               2 тис. км берегів річок, водосховищ, озер та ставків розмиваються. З метою берегоукріплення та розчищення річок використовується 93 споруд для гасіння хвиль, 200 наносорегулюючих та пляжоутримувальних споруд, 423 хвилезахисних споруд, 1000 дамб, 2652 греблі. Загальна протяжність укріплення берегів складає більше 1,3 тис. км. 
На утримання об’єктів інженерного захисту населених пунктів протягом 2024 року було витрачено понад 378 млн. грн. 
Протягом року було побудовано та реконструйовано 2,9 км об’єктів поверхневого водовідведення на суму понад 4,8 млн. грн., здійснено капітальний ремонт 8,3 км таких об’єктів на суму понад 15 млн. грн., проведено поточний ремонт 707 км об’єктів поверхневого водовідведення на суму понад 298,664 млн. грн., здійснено утримання 216 тис. км на загальну суму понад 327 млн. грн.
[bookmark: _GoBack]В 2024 році побудовано та реконструйовано 89,05 га дренажних систем і споруд інженерного захисту на суму понад 7,3 млн. грн., здійснено капітальний ремонт 5,3 га таких систем і споруд на суму 0,81 млн. грн., проведено поточний ремонт 2 га дренажних систем і споруд інженерного захисту на суму 92 тис. грн., на утримання дренажних систем і споруд інженерного захисту протягом року було витрачено 4,3 млн. грн.
На капітальний ремонт 1 інженерної споруди – 0,8 тис. грн., на проведення поточного ремонту 7 інженерних споруд – 0,535 тис. грн.
Протягом року проведено поточний ремонт 5 гідротехнічних споруд на суму 6,814 млн. грн., на утримання 9 таких споруд витрачено понад 432 млн. грн.
Крім того, у 2024 році було побудовано та реконструйовано 2 км об’єктів берегоукріплення загальною вартістю 160,8 млн. грн., 
В межах населених пунктів розчищено 133,9 км річок на загальну суму понад 2,01 млн. грн.
Як свідчить стан справ у сфері інженерного захисту територій, ще мають місце проблемні питання, що виникають внаслідок недостатньої уваги з боку органів місцевого самоврядування щодо вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів».
Приділення значної уваги даному питанню дало б змогу здійснювати необхідні заходи щодо інженерного захисту територій населених пунктів від небезпечних геологічних процесів, прогнозування і запобігання їх розвитку.


