Аналіз стану сфери інженерного захисту територій за 2025 рік

Станом на 01.01.2026 року (Інформація по Луганській та Вінницькій області відсутня, по Донецькій, Запорізькій, Харківській та Херсонській областях надана по територіях, підконтрольних Україні.) в Україні підтоплено 1211 тис. населених пунктів, що становить 2,15, % від їх загальної кількості. Загальна площа підтоплюваних територій населених пунктів становить понад 172 тис. га (0,7% від загальної площі), з яких площа потенційно підтоплюваних ділянок складає понад 91,8 тис. га (0,4 % від загальної площі), а площа підтоплених територій – 51,2 тис. га (0,2 % від загальної площі). При цьому 24,6 тис. га (0,1 % від загальної площі) підтоплених ділянок потребують термінового захисту. Найбільша частка підтоплених (з підтоплюємих) населених пунктів, Рівненській (44,8 %), Черкаській (36,21 %), Львівська (3,5%) областях.
В комунальній власності налічується 1820 спостережних свердловин, понад 19,8тис. км систем поверхневого водовідведення, на яких встановлено 163 очисні споруди, понад 18,4 тис. км горизонтальних дренажів, з яких понад 13,4 тис. км – закритих; 8,4 тис. км - комбінованих дренажних систем, 2585 вертикальних дренажних систем, 21 променеві дренажні системи, 58 кільцевих дренажних систем та 118 насосних станцій.
В межах населених пунктів України спостерігається 1244 зсувні ділянки площею понад 40,5 тис. га, 412 зсувонебезпечних ділянок площею понад 27 тис. га, 51 ділянка з проявами обвалів.
З метою забезпечення протизсувних заходів влаштовано 46 затримуючих протизсувних споруд, понад 79 тис. км підтримуючих протизсувних споруд (підпірних стінок), 138 затримуючих протиобвальних споруд загальною довжиною 16,5 км, 32 уловлюючих протиобвальних споруд і пристроїв та 13 протиселевих споруд.
Понад 155,7 км узбережжя морів зазнає абразивних процесів, майже               2 тис. км берегів річок, водосховищ, озер та ставків розмиваються. З метою берегоукріплення та розчищення річок використовується 93 споруд для гасіння хвиль, 194 наносорегулюючих та пляжоутримувальних споруд, 420 хвилезахисних споруд, 947 дамб, 2344 греблі. Загальна протяжність укріплення берегів складає більше 1,2 тис. км. 
На утримання об’єктів інженерного захисту населених пунктів протягом 2025 року було витрачено понад 263 млн. грн. 
Протягом року було побудовано та реконструйовано 2,2 км об’єктів поверхневого водовідведення на суму понад 111 млн. грн., здійснено капітальний ремонт 3,9 км таких об’єктів на суму понад 43 млн. грн., проведено поточний ремонт 809 км об’єктів поверхневого водовідведення на суму понад 170 млн. грн., здійснено утримання 15147 тис. км на загальну суму понад 159 млн. грн.
В 2025 році побудовано та реконструйовано 0,39 га дренажних систем і споруд інженерного захисту на суму понад 37,86 тис. грн., здійснено капітальний ремонт 0,043 га таких систем і споруд на суму 1 млн. грн., проведено поточний ремонт 290 га дренажних систем і споруд інженерного захисту на суму 13,6 млн. грн., на утримання дренажних систем і споруд інженерного захисту протягом року було витрачено 3,4 млн. грн.
На капітальний ремонт 1 інженерної споруди – 51,2 тис. грн., на проведення поточного ремонту 904 інженерних споруд – 74236 тис. грн.
Протягом року проведено поточний ремонт 8 гідротехнічних споруд на суму 665,8 тис. грн., на утримання 9 таких споруд витрачено понад 46 тис. грн.
Крім того, у 2025 році було побудовано та реконструйовано 2,6 км об’єктів берегоукріплення загальною вартістю 160,8 млн. грн., 
[bookmark: _GoBack]В межах населених пунктів розчищено 11,48 км річок на загальну суму понад 2,147 млн. грн.
Як свідчить стан справ у сфері інженерного захисту територій, ще мають місце проблемні питання, що виникають внаслідок недостатньої уваги з боку органів місцевого самоврядування щодо вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів».
Приділення значної уваги даному питанню дало б змогу здійснювати необхідні заходи щодо інженерного захисту територій населених пунктів від небезпечних геологічних процесів, прогнозування і запобігання їх розвитку.


